FORNITURA E CONDUZIONE OPERATIVA DEL SISTEMA Di FONIA-DATI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO

CAPITOLATO SPECIALE

RISERVATO AI GRUPPI DI PROGETTO DEL CORSO DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE I E II (ANNO ACCADEMICO 1999-2000)
Art.1.-. Oggetto del Capitolato

Il presente Capitolato ha per oggetto la realizzazione e la conduzione operativa del sistema di fonia-dati per tutte le sedi dell’Università degli Studi di Milano.
Nella redazione degli elaborati i Gruppi dovranno attenersi alle indicazioni di cui al presente Capitolato e al suo Allegato Tecnico, a sua volta corredato di sub-allegati contenenti le indicazioni tecniche di dettaglio.

Art.2.-. Caratteristiche del sistema

I progetti dovranno prevedere la fornitura in opera, intendendo con ciò che l’Università diventa proprietaria dei beni, di tutto quanto occorre per:
1.	realizzare una rete di dorsale metropolitana per l’interconnessione di tutte le sedi dell’Università
2.	potenziare la sottodorsale da lungo tempo operativa a Città Studi
3.	realizzare un nuovo cablaggio strutturato fonia-dati per la sede di via Festa del Perdono
4.	realizzare una nuova LAN nella sede di via Festa del Perdono
5.	realizzare una rete di fonia (RTF) e una rete dati (RTD) d’ateneo, integrando  le infrastrutture di cui ai punti [1-4] con altre infrastrutture già da tempo operative
6.	realizzare un’infrastruttura di servizio che faciliti la conduzione operativa delle reti RTF e RTD
Si sottolinea che rientra nell’oggetto del presente Capitolato, come specificato all’art.1, l’erogazione del servizio di conduzione operativa di cui al punto [6].

Art. 3.-. Termini di consegna

La realizzazione dell’impianto di cui al presente Capitolato dovrà essere articolata in due fasi di attuazione, come specificato nel capitolo 9 dell’Allegato Tecnico
La prima fase dovrà terminare entro 6 mesi dall’approvazione del progetto da parte dell’Univesità, la seconda fase dovrà terminare entro i 6 mesi successivi.
Si richiede di specificare il calendario delle attività di approntamento, predisposizione, fornitura e posa in opera, con l’indicazione della loro durata, sede per sede.

Art. 4.-. Prezzo

Il prezzo della fornitura, comprensivo del servizio di conduzione operativa di cui agli art. 1 e 6, non dovrà superare l’importo di £. 15.000.000.000 + IVA complessivi, riferiti a un periodo di esercizio dell’impianto di 5 anni.
I progetti dovranno riportare le seguenti informazioni:
1.	costo unitario e computo estimativo di tutti i componenti attivi e passivi impiegati nella realizzazione della dorsale metropolitana, comprensivi degli eventuali canoni di cui all’art. 4; 
2.	costo unitario e computo estimativo di tutti i componenti attivi e passivi impiegati nel potenziamento della sottodorsale di Città Studi; 
3.	costo unitario e computo estimativo dei cavi in fibra ottica, dei cavi in rame, della componentistica passiva, delle canaline e degli armadi del cablaggio strutturato di via Festa del Perdono; 
4.	costo unitario e computo estimativo degli apparati di rete locale di via Festa del Perdono;
5.	costo dell’eventuale allacciamento alla dorsale di una nuova sede, espresso in Lire/Kbps;
6.	costo dell’eventuale ampliamento della banda disponibile presso ciascuna delle sedi esistenti, se del caso raggruppate per tipologia, espresso in Lire/Kbps
Per quanto riguarda gli ultimi due punti, gli elaborati dovranno fornire i costi in forma tabellare, in funzione dell’ampiezza di banda, con riferimento alle gerarchie PDH e SDH.

Art. 5.-. Obbligazioni integrative

Il progetto dovrà assicurare la piena compatibilità con l’anno 2000 dell’intera fornitura.
Agli elaborati, oltre alla documentazione di progetto, dovrà essere allegata copia pro-forma dei seguenti documenti:
1.	domanda di concessione di licenza individuale per l’installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico (area di copertura: MILANO) ai sensi del D.M. 25.11.1997,
2.	domanda di concessione rilasciata dal Comune di Milano ai sensi del Regolamento per la concessione del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture municipali per la costruzione di reti pubbliche di telecomunicazioni
Il prezzo della fornitura e del servizio dovranno tener conto dei costi di ottenimento di tali concessioni.

Art. 6.-. Garanzia, collaudo e manutenzione

Il cablaggio strutturato della sede di via Festa del Perdono deve essere garantito come richiesto al punto 5.3.4. dell’Allegato Tecnico.  La certificazione e il collaudo sia del cablaggio strutturato della sede di via Festa del Perdono che della sottodorsale di Città Studi devono essere eseguiti secondo quanto richiesto ai punti e 5.3 e 7.2.1 dell’Allegato Tecnico.
La manutenzione preventiva dovrà comprendere, oltre a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento dell’impianto, la fornitura di tutti gli aggiornamenti firmware e software dei vari moduli rilasciati dai rispettivi costruttori, nonché la loro installazione a richiesta dell’Università.
Le modalità di erogazione del servizio di manutenzione correttiva non vengono esplicitate nel presente Capitolato, in quanto parte integrante dell’attività di conduzione operativa dell’impianto, le cui caratteristiche sono specificate dall’Allegato Tecnico in termini di livelli minimi di servizio.

Art. 7.-. Penali

Nel caso in cui il valore di disponibilità globale del servizio, su base trimestrale, sia inferiore a quello minimo richiesto dall’Università del 99.7%, ovvero a quello indicato negli elaborati se più favorevole all’Università, si applica una penale pari allo 0,25% del prezzo della fornitura, ovvero la maggior penale indicata negli elaborati medesimi.  
L’applicazione di ulteriori penali avrà luogo in base alla percentuale di scostamento dai livelli minimi di servizio specificati al punto 8.5 dell’Allegato Tecnico.

ART. 8.-. Pagamenti

L’Amministrazione provvederà al pagamento degli importi dovuti, sotto forma di rate trimestrali posticipate di eguale ammontare, a decorrere dalla consegna dell’intero impianto, e per tutto il periodo di esercizio di cui all’art. 4, previo rilascio della certificazione di collaudo secondo quanto specificato dall’Allegato Tecnico.
Le eventuali penali dovute per le violazioni di cui all’art. 7, e di quanto ulteriormente definito in sede contrattuale, verranno detratte dall’importo del primo canone utile (o dei primi canoni utili, se del caso).

Art. 9.-. Fideiussione a prima richiesta

Agli elaborati dovrà essere allegata copia di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa pari al 10% del prezzo della fornitura (IVA ESCLUSA), dalla quale si evinca che il fideiussore pagherà a prima richiesta senza opporre alcuna eccezione in ordine alla preventiva escussione del debitore.

Art. 10.-. Condizioni operative

Con la presentazione degli elaborati, si attesta implicitamente di aver fatto il possibile per acquisire un’adeguata conoscenza dei requisiti di impianto e delle condizioni in cui si dovrà svolgere il servizio di conduzione operativa, e di accettarle in pieno. Qualora in fase di approntamento, predisposizione, posa in opera o conduzione operativa dell’impianto dovessero insorgere difficoltà imputabili all’Università e non conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza prima dell’inizio del lavori, quest’ultima si farà carico di rimuovere gli ostacoli a proprie spese. A tal fine, il periodo di realizzazione dei lavori (e dei pagamenti, eh! eh!, eh!…) verrà opportunamente prorogato.

Art. 11.-. Elementi migliorativi

Ferma restando la piena adesione ai requisiti di cui al presente Capitolato e all’Allegato Tecnico (con i relativi sub-allegati), l’assegnazione del punteggio terrà conto dei seguenti elementi migliorativi:

•	Cablaggio strutturato di Festa del Perdono e sottodorsale ottica di Città Studi
Utilizzo di cavi in fibra ottici ibridi (si occupa – a parità di numero e di tipo di monofibre - circa la metà dello spazio, rispetto a due cavi singoli in fibra ottica); maggior numero di monofibre; categoria superiore per la parte in rame, estensione della sottodorsale alle sedi di via Pascal 36/38 e via Clericetti 2.

•	Apparati dati per la rete di Festa del Perdono
Maggiore banda per porta utente sui collegamenti verso il centro stella; tipologia delle soluzioni architetturali per il supporto della Qualità del Servizio e della Sicurezza; tipologia delle funzionalità di routing degli apparati di piano; maggior numero di porte rispetto a quelle richieste; caratteristiche hardware e software degli apparati di centro stella e di piano (così come descritte nel capitolato). 

•	Architettura del sottosistema di fonia
Marcato orientamento a ToIP della soluzione proposta; soluzione per le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia presenti all’interno degli Ospedali; completezza della sperimentazione della tecnologia VoIP (in caso di soluzione proposta orientata a PABX).

•	Architettura del sottosistema di trasmissione dati
Tipologia della rete di trasporto, della rete di accesso, della commutazione, dell’instradamento e dei Customer Premises Equipment; dislocazione fisica dell’infrastuttura di rete in ambito metropolitano e dei suoi nodi di accesso; modalità di collegamento fisico e logico di tutte le sedi dell’Università; soluzione per le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia presenti all’interno degli Ospedali; ritardo complessivo della rete; jitter; completezza della magliatura fisica  e/o logica delle sedi universitarie.

•	Completezza delle soluzione
Tipo di ripartizione in livelli gerarchici delle sedi universitarie per quanto concerne il collegamento al sottosistema di trasmissione dati; metodo di calcolo delle penali e loro valori.

Allegati

A.0 - Allegato Tecnico
A.1 - Sedi universitarie
A.2 - PABX e KTS installati
A.3 - Collegamenti metropolitani
A.4 - Planimetrie via Festa del Perdono
A.5 - Schema cablaggio via Festa del Perdono
A.6 - Utenze fonia via Festa del Perdono
A.7 - Utenze dati via Festa del Perdono
A.8 - Planimetrie sottodorsale di Città Studi